# Commande important 

## Lancement du projet :
- se mettre en mode admin ou par sudo avant les commandes 
- make clean => make => make dfu (erase et envoie sur la carte )

## Verifier le mode USB de la carte 
- ls /dev/ttyACM0
- screen /dev/ttyACM0 9600 (port) : ecriture et sa renvoie sur le screen